# Neues Biokompakt Aschesaugsystem ASS 120 für Biomassekessel

**Einfache Entsorgung dank Aschebehälter, der direkt vom Müllfahrzeug aufgenommen werden kann**

**Für die Entfernung der Asche aus Holz- und Biomasseanlagen bietet der Biomassespezialist Biokompakt sein neues Aschesaugsystem ASS 120 mit einem durch die Müllabfuhr entleerbaren Aschebehälter an. Das System eignet sich für die bequeme, staubfreie und sichere Ascheentsorgung aus vollautomatischen Pellets-, Hackschnitzel- und Stückholzkesseln sowie für Kaminöfen im Wohnbereich.**

**Wartungsfreie Abscheidetechnik**

Das Aschesaugsystem ASS 120 verfügt über eine von Biokompakt selbst entwickelte Abscheidetechnik, die filterlos arbeitet und einen hohen Abscheidegrad der angesaugten Asche erreicht. Durch die filterlose Technik kann das System nahezu wartungsfrei betrieben werden und ist unempfindlich gegen kleinere Glutreste mit Korngrößen bis zu 0,25 cm3. Der Saugschlauch von der Brennstelle zum ASS ist aus einer flexiblen Kunststoff-Spezialmischung gefertigt und hält Funkenflug Stand. Er ist hoch flexibel und kann in einer Länge von bis zu 10 Metern ausgelegt werden. Damit ist es möglich, den Aschebehälter in größerer Entfernung vom Kessel beispielsweise im Freien aufzustellen. Durch das geschlossene System wird bei der Entsorgung keine Asche in den Räumen freigesetzt.

**Cleveres Transport- und Entleerungssystem**

Der Aschebehälter des Absaugsystems ist mit zwei großen Transportrollen sowie einer Aufnahmevorrichtung versehen, die zu den Aufnahmen der meisten Müllfahrzeuge passt. Dadurch vereinfachen sich der Transport und die Entleerung direkt ins Müllfahrzeug. Der Behälter besteht aus stabilem feuerverzinktem Metall und hat ein Fassungsvermögen von 120 Litern. Als Staubsauger empfiehlt Biokompakt den Industriesauger Dustynator mit 1600 Watt und einer Saugleistung von 260 m3 pro Stunde, der speziell für feinen Staub geeignet ist. Einsatzfähig sind aber auch andere vorhandene Industriesauger, die allerdings nicht immer die Saugleistung und den Abscheidegrad des empfohlenen Modells erreichen.

Informationen zum Aschesaugsystem 120 und zu Biokompakt Biomassebrennern unter [www.biokompakt.com](http://www.biokompakt.com). Anfragen unter [brenntdas@biokompakt.com](mailto:brenntdas@biokompakt.com).

**Bildunterschriften:**

*[Biokompakt ASS 120.jpg]*

Leistungsstark, kompakt und wartungsfrei: Der feuerverzinkte Aschebehälter des Aschesaugsystems ASS 120 ist zur einfachen Entleerung mit Aufnahmen für Müllfahrzeuge ausgestattet.

Foto: Biokompakt.com

*[Biokompakt\_Feuer.jpg]*

Die Asche aus Biomassefeuerungen lässt sich mit dem Aschesaugsystem ASS 120 sauber und sicher erledigen.

Foto: Biokompakt.com/Fotolia

Leser- und Journalistenkontakt:

Biokompakt Heiztechnik GmbH

Raimund Gerlinger

A-4391 Waldhausen, Froschau 79

Österreich

Telefon: +43 (0)7260-453-0

Fax: +43 (0)7260-453-04

E-Mail: office@biokompakt.com

redtext Büro für Redaktion und Text

Wiltrud Meyer

Weg zur Zeller Waldspitze 26

D-97082 Würzburg

Phone: +49 (0)931- 3209765-0

Fax: +49 (0)931-3209765-9

E-Mail: meyer@red-text.de

**Abdruckbeleg bitte an redtext Public Relations. Vielen Dank!**

**Über Biokompakt**

**Die Biokompakt Heiztechnik GmbH entwickelt, konstruiert und vertreibt automatisch beschickte Biomasseheizungen samt Beschickung und Entsorgung und vermarktet sie unter dem Namen BIOKOMPAKT.**

Bei der Herstellung seiner Produkte setzt das Unternehmen neben der Fertigung im eigenen Haus auf die Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit von Zulieferfirmen aus Österreich sowie aus Deutschland, Italien und der Schweiz.

Zur Geschäftstätigkeit von Biokompakt gehört die Beratung zur Nutzung von Biomasse sowie die Entwicklung und Installation kundenspezifischer Lösungen. Die Bandbreite für den Einsatz von Biokompakt-Anlagen reicht vom Einfamilienhaus über größere Anwesen, landwirtschaftliche oder andere gewerbliche Betriebe bis zu Nahwärmenetzen.

Neben der Weiterentwicklung der thermischen Verwertung von unterschiedlichsten Brennstoffen mit einer Biomasseheizung legt das Unternehmen ein besonderes Augenmerk auf die Umweltfreundlichkeit wie auch die Wirtschaftlichkeit der Anlagen.

Das Unternehmen Biokompakt ist ein inhabergeführter Familienbetrieb, der aktuell 14 Arbeitnehmer beschäftigt.